<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="31.75" y="44.45" drill="3"/>
<hole x="6.35" y="24.13" drill="3"/>
<hole x="31.75" y="3.81" drill="3"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="48.26" x2="24.13" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="48.26" x2="24.13" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="180"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HDD_LED" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="POWER" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="POWER_LED" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="POWER_LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="POWER_LED" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="HDD_LED" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="HDD_LED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
