<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-9" y1="56" x2="48" y2="56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="56" x2="48" y2="102" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="102" x2="-9" y2="102" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-9" y1="102" x2="-9" y2="56" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SPDTSWITCH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2-ATTINY1614" library="fab" package="SOIC14" value="UC_ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="SPDTSWITCH" value="SPDTSWITCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UPDI">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC2-ATTINY1614" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
