<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>UPDI</text>
<text>FTDI</text>
<text>ADRIANINO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SPDTSWITCH">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Microchip - ATTINY1614-SSFR">
<description>Upverter Parts Library

Created by Upverter.com</description>
<packages>
<package name="MICROCHIP_ATTINY1614">
<description>IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="4.99K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="4.99K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="SPDTSWITCH" value="SPDTSWITCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="SPDTSWITCH" value="SPDTSWITCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="Microchip - ATTINY1614-SSFR" package="MICROCHIP_ATTINY1614" value="MICROCHIP_ATTINY1614-SSFRMICROCHIP_ATTINY1614-SSFR_0_1">
<attribute name="AUTOMOTIVE" value="No"/>
<attribute name="CENTROID_NOT_SPECIFIED" value="No"/>
<attribute name="CORE_ARCHITECTURE" value="AVR"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATtiny1614-DataSheet-DS40001995B.pdf"/>
<attribute name="DATA_BUS_WIDTH" value="8bits"/>
<attribute name="DEVICE_CLASS_L1" value="Integrated Circuits (ICs)"/>
<attribute name="DEVICE_CLASS_L2" value="Embedded Processors and Controllers"/>
<attribute name="DEVICE_CLASS_L3" value="Microcontrollers"/>
<attribute name="DIGIKEY_DESCRIPTION" value="IC MCU 8BIT 16KB FLASH 14SOIC"/>
<attribute name="DIGIKEY_PART_NUMBER" value="ATTINY1614-SSFRCT-ND"/>
<attribute name="FOOTPRINT_PARAMETERS_1" value="{&quot;fp_type&quot;:&quot;SOIC_narrow&quot;,&quot;params&quot;:{&quot;N&quot;:{&quot;nom&quot;:14,&quot;long name&quot;:&quot;Number of leads&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;N&quot;,&quot;type&quot;:&quot;count&quot;},&quot;A&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Height&quot;,&quot;min&quot;:false,&quot;max&quot;:1750000,&quot;short name&quot;:&quot;A&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A1&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package clearance&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;A1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A2&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package height&quot;,&quot;min&quot;:1250000,&quot;max&quot;:false,&quot;short name&quot;:&quot;A2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;D&quot;:{&quot;nom&quot;:8650000,&quot;long name&quot;:&quot;Package length&quot;,&quot;min&quot;:8550000,&quot;max&quot;:8750000,&quot;short name&quot;:&quot;D&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E&quot;:{&quot;nom&quot;:6000000,&quot;long name&quot;:&quot;Width w/ leads&quot;,&quot;min&quot;:5800000,&quot;max&quot;:6200000,&quot;short name&quot;:&quot;E&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E1&quot;:{&quot;nom&quot;:3900000,&quot;long name&quot;:&quot;Package width&quot;,&quot;min&quot;:3800000,&quot;max&quot;:4000000,&quot;short name&quot;:&quot;E1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;B&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead width&quot;,&quot;min&quot;:310000,&quot;max&quot;:510000,&quot;short name&quot;:&quot;B&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;C&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead thickness&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;C&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;e&quot;:{&quot;nom&quot;:1270000,&quot;long name&quot;:&quot;Lead pitch&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;e&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;L&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot length&quot;,&quot;min&quot;:400000,&quot;max&quot;:1270000,&quot;short name&quot;:&quot;L&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;PHI&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot angle&quot;,&quot;min&quot;:0,&quot;max&quot;:8000000,&quot;short name&quot;:&quot;PHI&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;HT&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;No&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Thermal pad&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;HT&quot;,&quot;children&quot;:[]},&quot;offset x&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;X Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset x&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;offset y&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;Y Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset y&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;LS&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rounded rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS&quot;},&quot;LS1&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape (Pin 1)&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS1&quot;},&quot;solder toe&quot;:{&quot;nom&quot;:550000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (toe)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder toe&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder heel&quot;:{&quot;nom&quot;:450000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (heel)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder heel&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder side&quot;:{&quot;nom&quot;:50000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (side)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder side&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;courtyard&quot;:{&quot;nom&quot;:500000,&quot;long name&quot;:&quot;Courtyard&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;courtyard&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;SF&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;A&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Packing level&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;SF&quot;,&quot;help&quot;:&quot;http://support.upverter.com/customer/portal/articles/978783-what-is-a-footprint-packing-level&quot;,&quot;children&quot;:[&quot;solder toe&quot;,&quot;solder heel&quot;,&quot;solder side&quot;,&quot;courtyard&quot;]}}}"/>
<attribute name="FOOTPRINT_PARAMETERS_2" value="{&quot;fp_type&quot;:&quot;SOIC_narrow&quot;,&quot;params&quot;:{&quot;N&quot;:{&quot;nom&quot;:14,&quot;long name&quot;:&quot;Number of leads&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;N&quot;,&quot;type&quot;:&quot;count&quot;},&quot;A&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Height&quot;,&quot;min&quot;:false,&quot;max&quot;:1750000,&quot;short name&quot;:&quot;A&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A1&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package clearance&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;A1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A2&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package height&quot;,&quot;min&quot;:1250000,&quot;max&quot;:false,&quot;short name&quot;:&quot;A2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;D&quot;:{&quot;nom&quot;:8650000,&quot;long name&quot;:&quot;Package length&quot;,&quot;min&quot;:8550000,&quot;max&quot;:8750000,&quot;short name&quot;:&quot;D&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E&quot;:{&quot;nom&quot;:6000000,&quot;long name&quot;:&quot;Width w/ leads&quot;,&quot;min&quot;:5800000,&quot;max&quot;:6200000,&quot;short name&quot;:&quot;E&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E1&quot;:{&quot;nom&quot;:3900000,&quot;long name&quot;:&quot;Package width&quot;,&quot;min&quot;:3800000,&quot;max&quot;:4000000,&quot;short name&quot;:&quot;E1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;B&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead width&quot;,&quot;min&quot;:310000,&quot;max&quot;:510000,&quot;short name&quot;:&quot;B&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;C&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead thickness&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;C&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;e&quot;:{&quot;nom&quot;:1270000,&quot;long name&quot;:&quot;Lead pitch&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;e&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;L&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot length&quot;,&quot;min&quot;:400000,&quot;max&quot;:1270000,&quot;short name&quot;:&quot;L&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;PHI&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot angle&quot;,&quot;min&quot;:0,&quot;max&quot;:8000000,&quot;short name&quot;:&quot;PHI&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;HT&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;No&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Thermal pad&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;HT&quot;,&quot;children&quot;:[]},&quot;offset x&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;X Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset x&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;offset y&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;Y Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset y&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;LS&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rounded rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS&quot;},&quot;LS1&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape (Pin 1)&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS1&quot;},&quot;solder toe&quot;:{&quot;nom&quot;:350000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (toe)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder toe&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder heel&quot;:{&quot;nom&quot;:350000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (heel)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder heel&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder side&quot;:{&quot;nom&quot;:30000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (side)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder side&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;courtyard&quot;:{&quot;nom&quot;:250000,&quot;long name&quot;:&quot;Courtyard&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;courtyard&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;SF&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;B&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Packing level&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;SF&quot;,&quot;help&quot;:&quot;http://support.upverter.com/customer/portal/articles/978783-what-is-a-footprint-packing-level&quot;,&quot;children&quot;:[&quot;solder toe&quot;,&quot;solder heel&quot;,&quot;solder side&quot;,&quot;courtyard&quot;]}}}"/>
<attribute name="FOOTPRINT_PARAMETERS_3" value="{&quot;fp_type&quot;:&quot;SOIC_narrow&quot;,&quot;params&quot;:{&quot;N&quot;:{&quot;nom&quot;:14,&quot;long name&quot;:&quot;Number of leads&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;N&quot;,&quot;type&quot;:&quot;count&quot;},&quot;A&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Height&quot;,&quot;min&quot;:false,&quot;max&quot;:1750000,&quot;short name&quot;:&quot;A&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A1&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package clearance&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;A1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;A2&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Package height&quot;,&quot;min&quot;:1250000,&quot;max&quot;:false,&quot;short name&quot;:&quot;A2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;D&quot;:{&quot;nom&quot;:8650000,&quot;long name&quot;:&quot;Package length&quot;,&quot;min&quot;:8550000,&quot;max&quot;:8750000,&quot;short name&quot;:&quot;D&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E&quot;:{&quot;nom&quot;:6000000,&quot;long name&quot;:&quot;Width w/ leads&quot;,&quot;min&quot;:5800000,&quot;max&quot;:6200000,&quot;short name&quot;:&quot;E&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;E1&quot;:{&quot;nom&quot;:3900000,&quot;long name&quot;:&quot;Package width&quot;,&quot;min&quot;:3800000,&quot;max&quot;:4000000,&quot;short name&quot;:&quot;E1&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;B&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead width&quot;,&quot;min&quot;:310000,&quot;max&quot;:510000,&quot;short name&quot;:&quot;B&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;C&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead thickness&quot;,&quot;min&quot;:100000,&quot;max&quot;:250000,&quot;short name&quot;:&quot;C&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;e&quot;:{&quot;nom&quot;:1270000,&quot;long name&quot;:&quot;Lead pitch&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;e&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;L&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot length&quot;,&quot;min&quot;:400000,&quot;max&quot;:1270000,&quot;short name&quot;:&quot;L&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;PHI&quot;:{&quot;nom&quot;:false,&quot;long name&quot;:&quot;Lead foot angle&quot;,&quot;min&quot;:0,&quot;max&quot;:8000000,&quot;short name&quot;:&quot;PHI&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;HT&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;No&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Thermal pad&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;HT&quot;,&quot;children&quot;:[]},&quot;offset x&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;X Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset x&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;offset y&quot;:{&quot;nom&quot;:0,&quot;long name&quot;:&quot;Y Center offset&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;offset y&quot;,&quot;type&quot;:&quot;measurement&quot;},&quot;LS&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rounded rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS&quot;},&quot;LS1&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;Rectangle&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Land shape (Pin 1)&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoice&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;LS1&quot;},&quot;solder toe&quot;:{&quot;nom&quot;:150000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (toe)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder toe&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder heel&quot;:{&quot;nom&quot;:250000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (heel)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder heel&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;solder side&quot;:{&quot;nom&quot;:10000,&quot;long name&quot;:&quot;Solder fillet (side)&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;solder side&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;courtyard&quot;:{&quot;nom&quot;:100000,&quot;long name&quot;:&quot;Courtyard&quot;,&quot;min&quot;:null,&quot;max&quot;:null,&quot;short name&quot;:&quot;courtyard&quot;,&quot;type&quot;:&quot;fixedmeasurement&quot;},&quot;SF&quot;:{&quot;default&quot;:&quot;C&quot;,&quot;long name&quot;:&quot;Packing level&quot;,&quot;type&quot;:&quot;multichoiceparent&quot;,&quot;short name&quot;:&quot;SF&quot;,&quot;help&quot;:&quot;http://support.upverter.com/customer/portal/articles/978783-what-is-a-footprint-packing-level&quot;,&quot;children&quot;:[&quot;solder toe&quot;,&quot;solder heel&quot;,&quot;solder side&quot;,&quot;courtyard&quot;]}}}"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_0" value="Recommended_Land_Pattern"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_1" value="IPC_A"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_2" value="IPC_B"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_3" value="IPC_C"/>
<attribute name="FREQUENCY" value="16MHz"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="INTERFACE" value="I2C,SPI,UART,USART,2-Wire,LIN,IrDA"/>
<attribute name="IPC_LAND_PATTERN_NAME" value="SOIC127P600X175-14"/>
<attribute name="LEAD_FREE" value="Yes"/>
<attribute name="MAX_SUPPLY_VOLTAGE" value="5.5V"/>
<attribute name="MEMORY_SIZE" value="16KBytes"/>
<attribute name="MEMORY_TYPE" value="FLASH"/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MFG_PACKAGE_IDENT" value="C04-065-D3X"/>
<attribute name="MFG_PACKAGE_IDENT_DATE" value="0"/>
<attribute name="MFG_PACKAGE_IDENT_REV" value="D"/>
<attribute name="MIN_SUPPLY_VOLTAGE" value="1.8V"/>
<attribute name="MOUSER_DESCRIPTION" value="8-Bit AVR Microcontroller 16Kbyte Flash 2Kbyte SRAM 14-Pin SOIC T/R"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="556-ATTINY1614SSFR"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY1614-SSFR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NOMINAL_SUPPLY_CURRENT" value="2.6-10200uA"/>
<attribute name="NUMBER_OF_A/D_CONVERTERS" value="2"/>
<attribute name="NUMBER_OF_ADC_CHANNELS" value="14"/>
<attribute name="NUMBER_OF_CORES" value="1"/>
<attribute name="NUMBER_OF_I/OS" value="12"/>
<attribute name="NUMBER_OF_I2C_CHANNELS" value="1"/>
<attribute name="NUMBER_OF_PWM_CHANNELS" value="1"/>
<attribute name="NUMBER_OF_SPI_CHANNELS" value="1"/>
<attribute name="NUMBER_OF_TIMERS/COUNTERS" value="5"/>
<attribute name="NUMBER_OF_UART_CHANNELS" value="1"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC14"/>
<attribute name="PREFIX" value="U"/>
<attribute name="RAM_SIZE" value="2KBytes"/>
<attribute name="ROHS" value="Yes"/>
<attribute name="STANDOFF_HEIGHT" value="0.1mm"/>
<attribute name="TEMPERATURE_RANGE_HIGH" value="+125°C"/>
<attribute name="TEMPERATURE_RANGE_LOW" value="-40°C"/>
<attribute name="VERIFICATION_VERSION" value="0.0.0.3"/>
</element>
<element name="LM2940" library="fab" package="SOT223" value="VR_REGULATOR_SOT223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$7" library="fab" package="SPDTSWITCH" value="SPDTSWITCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="LM2940" pad="2"/>
<contactref element="LM2940" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="LM2940" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="UPDI">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VD0">
<contactref element="LM2940" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
