<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="-1.27" x2="46.97" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.97" y1="-1.27" x2="46.97" y2="21.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.97" y1="21.26" x2="1.27" y2="21.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="21.26" x2="1.27" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-4">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 4 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220V" value="7805TV"/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO220V" value="7805TV"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-4" value=""/>
<element name="L1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="L"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-4" value=""/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C2.5-4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
