<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="33" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="40.64" x2="33" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IRSesnor">
<packages>
<package name="LPT80A">
<description>&lt;B&gt;PHOTO TRANSISTOR&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IRE" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRE1" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRE2" library="IRSesnor" package="LPT80A" value="IREMITTER"/>
<element name="IRE3" library="IRSesnor" package="LPT80A" value="IREMITTER"/>
<element name="IRE4" library="IRSesnor" package="LPT80A" value="IREMITTER"/>
<element name="IRR" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRR1" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRR2" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRR3" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="IRR4" library="IRSesnor" package="LPT80A" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="R10" library="adafruit" package="0204/7" value="270"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value="270"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/7" value="270"/>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204/7" value="270"/>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="R8" library="adafruit" package="0204/7" value="270"/>
<element name="R9" library="adafruit" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP4Q" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IRE4" pad="E"/>
<contactref element="IRR4" pad="E"/>
<contactref element="IRR3" pad="E"/>
<contactref element="IRE3" pad="E"/>
<contactref element="IRE2" pad="E"/>
<contactref element="IRR2" pad="E"/>
<contactref element="IRE1" pad="E"/>
<contactref element="IRR1" pad="E"/>
<contactref element="IRE" pad="E"/>
<contactref element="IRR" pad="E"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IRE4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IRR4" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IRE3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IRR3" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IRE2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IRR2" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IRE1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IRR1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IRE" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IRR" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
