<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Tiny RTC">
<packages>
<package name="TINYRTC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL28-3" value="74HCT59N3"/>
<element name="T1" library="Tiny RTC" package="TINYRTC" value=""/>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="ABK-PRO-MINI" value="ABK-PRO-MINI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="T1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="GND4"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="VCC1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
