<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="20.945" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="20.945" x2="0" y2="20.945" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.945" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-berg">
<description>&lt;b&gt;Berg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on  the following source:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://catalog.fciconnect.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PN87520">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN87520" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="3.6V"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204/7" value="1.5k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL08" value="TINY45">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="3.6V"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value="68">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="68">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/7" value="1.5k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204/7" value="68"/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204/7" value="68"/>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204/7" value="68"/>
</elements>
<signals>
<signal name="D-">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
