<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="0" x2="27.92" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="55.55" x2="0" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cellphone">
<packages>
<package name="BUTTON_6MM_JLEAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R17" library="adafruit" package="M1206" value="10K"/>
<element name="R18" library="adafruit" package="M1206" value="10K"/>
<element name="P-15" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-15" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="P-16" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-16" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="P-17" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-17" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="P-18" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-18" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="P-19" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-19" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="P-20" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="N-20" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="LED10" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value=""/>
<element name="S1" library="cellphone" package="BUTTON_6MM_JLEAD" value=""/>
<element name="S2" library="cellphone" package="BUTTON_6MM_JLEAD" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$25">
<contactref element="P-16" pad="1"/>
<contactref element="P-15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="P-18" pad="1"/>
<contactref element="P-17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="N-16" pad="2"/>
<contactref element="N-15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="N-18" pad="2"/>
<contactref element="N-17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XNOR2-OUT-LED1">
<contactref element="P-15" pad="1"/>
<contactref element="N-16" pad="1"/>
<contactref element="P-17" pad="1"/>
<contactref element="N-18" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="P-19" pad="3"/>
<contactref element="N-19" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="P$3"/>
<contactref element="P-16" pad="3"/>
<contactref element="N-18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="P-20" pad="3"/>
<contactref element="N-20" pad="3"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="P$4"/>
<contactref element="S2" pad="P$3"/>
<contactref element="P-15" pad="3"/>
<contactref element="N-15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A'">
<contactref element="P-19" pad="1"/>
<contactref element="N-19" pad="1"/>
<contactref element="N-16" pad="3"/>
<contactref element="P-18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B'">
<contactref element="P-20" pad="1"/>
<contactref element="N-20" pad="1"/>
<contactref element="P-17" pad="3"/>
<contactref element="N-17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="P-19" pad="2"/>
<contactref element="P-20" pad="2"/>
<contactref element="P-18" pad="2"/>
<contactref element="P-16" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="S2" pad="P$2"/>
<contactref element="S2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="N-19" pad="2"/>
<contactref element="N-20" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="N-15" pad="2"/>
<contactref element="N-17" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
