<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="69.52" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="0" x2="69.52" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="67.3" x2="0" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="67.3" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Adam Fabo 4.D</text>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="0.35"/>
<hole x="64.77" y="5.08" drill="0.35"/>
<hole x="64.77" y="62.23" drill="0.35"/>
<hole x="5.08" y="62.23" drill="0.35"/>
</plain>
<libraries>
<library name="arduinopromini">
<description>Arduino pro mini</description>
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI">
<description>Arduino Pro Mini v11 
http://www.geeetech.com/Documents/Arduino%20Pro%20Mini%20Schematic.pdf
http://www.geeetech.com/Documents/Arduino%20Pro%20Mini%20Eagle%20Files.zip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X02MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARDUINO1" library="arduinopromini" package="ARDUINO_PRO_MINI" value=""/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X02MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="ARDUINO1" pad="VCC"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="VCC@1"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND@1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND@2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND@3"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ARDUINO1" pad="D2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ARDUINO1" pad="D3"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ARDUINO1" pad="D4"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ARDUINO1" pad="D5"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ARDUINO1" pad="A0"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ARDUINO1" pad="A1"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ARDUINO1" pad="A2"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ARDUINO1" pad="A3"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="RAW"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
