<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="0" x2="47.93" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="40.63" x2="0" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML6" value=""/>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL20" value="AT90S2313P"/>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL08" value="TINY13-20PU"/>
<element name="IC3" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
