<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.32" y1="15.875" x2="20.32" y2="32.385" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="32.385" x2="20.955" y2="33.02" width="0" layer="20" curve="-94.58122"/>
<wire x1="20.955" y1="33.02" x2="52.705" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.705" y1="33.02" x2="53.34" y2="32.385" width="0" layer="20" curve="-94.58122"/>
<wire x1="53.34" y1="32.385" x2="53.34" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.3875" y1="15.24" x2="20.955" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="15.24" x2="20.32" y2="15.875" width="0" layer="20" curve="-106.260205"/>
<wire x1="52.705" y1="15.24" x2="53.34" y2="16.1925" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="TI_ULN2803">
<packages>
<package name="SOIC127P1030X265-18N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP16SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="TI_ULN2803" package="SOIC127P1030X265-18N" value="ULN2803ADWR">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-18"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87H4769"/>
<attribute name="MPN" value="ULN2803ADWR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652420"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP25" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP26" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP27" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP28" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP29" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP30" library="testpad" package="TP16SQ" value="TPTP16SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="TP27" pad="TP"/>
<contactref element="TP30" pad="TP"/>
<contactref element="TP25" pad="TP"/>
<contactref element="TP26" pad="TP"/>
<contactref element="TP29" pad="TP"/>
<contactref element="TP28" pad="TP"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
