<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="55.88" y1="72.39" x2="21.59" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="72.39" x2="21.59" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="1.27" x2="55.88" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="1.27" x2="55.88" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="untitled">
<description>Generated from &lt;b&gt;untitled.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="D-09F/90">
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_02&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="untitled" package="C025-024X044" value="100nf"/>
<element name="C2" library="untitled" package="E2,5-6" value="1uf / 25v"/>
<element name="C3" library="untitled" package="E2,5-6" value="1uf /25v"/>
<element name="C4" library="untitled" package="E2,5-6" value="1uf /25v "/>
<element name="C5" library="untitled" package="E2,5-6" value="1uf /25v"/>
<element name="C6" library="untitled" package="E2,5-6" value="4.7uf"/>
<element name="CON1" library="untitled" package="D-09F/90" value="FEMALE"/>
<element name="IC1" library="untitled" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
</element>
<element name="J!" library="untitled" package="1X02" value="female"/>
<element name="J1" library="untitled" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J2" library="untitled" package="1X02" value="FEMALE"/>
<element name="LED1" library="untitled" package="LED3MM" value="red"/>
<element name="LED2" library="untitled" package="LED3MM" value="green"/>
<element name="LED3" library="untitled" package="LED3MM" value="red"/>
<element name="R1" library="untitled" package="0207/10" value="220 /0.25w"/>
<element name="R2" library="untitled" package="0207/10" value="220 / 0.25 w"/>
<element name="R4" library="untitled" package="0207/10" value="220"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="J!" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="J!" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FAMEL">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
