<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="66.2" y1="0" x2="76.2" y2="10" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="76.2" y1="10" x2="76.2" y2="170.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.2" y1="180.34" x2="10" y2="180.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="180.34" x2="0" y2="170.34" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="170.34" x2="0" y2="10" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10" x2="10" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10" y1="0" x2="66.2" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>Phone Quarantimer
Rev 0.0
2020-05-19
Grace Jiang</text>
<wire x1="76.2" y1="170.34" x2="66.2" y2="180.34" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino">
<packages>
<package name="ARDUINO_NANO2">
<description>&lt;b&gt;Arduino Nano2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;modulcreator.ulp&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
\;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PCB-Fasteners_Hardware">
<description>&lt;B&gt;PC Board supports, Standoffs, Spacers</description>
<packages>
<package name="STANDOFF_HEX_FEMALE_550X2000_M3X0.5_MTGP850H320">
<description>Female Hex Standoff/Spacer with 3.20 mm hole diameter, 20.00 mm body height, 5.50 mm body width with thread size M3x0.5, plated mounting pad.
&lt;p&gt;Female Hex Standoff/Spacer package with 3.20 mm hole diameter, 20.00 mm body height, 5.50 mm body width with thread size M3x0.5, 8.00 mm thread depth, plated with 8.50 mm mounting pad.&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODUL1" library="arduino" package="ARDUINO_NANO2" value="ARDUINO_NANO2">
<attribute name="ANZAHL" value="2"/>
<attribute name="MODUL" value="TRUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="STECKPSI0" value=""/>
<attribute name="STECKPSI1" value=""/>
<attribute name="STECKX0" value="-76200"/>
<attribute name="STECKX1" value="76200"/>
<attribute name="STECKY0" value="177800"/>
<attribute name="STECKY1" value="177800"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP1" library="PCB-Fasteners_Hardware" package="STANDOFF_HEX_FEMALE_550X2000_M3X0.5_MTGP850H320" value="STANDOFF_F/F_M3_20MM">
<attribute name="CATEGORY" value="Standoff/Spacer"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MATERIAL" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Female-Female"/>
<attribute name="THREADED" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP2" library="PCB-Fasteners_Hardware" package="STANDOFF_HEX_FEMALE_550X2000_M3X0.5_MTGP850H320" value="STANDOFF_F/F_M3_20MM">
<attribute name="CATEGORY" value="Standoff/Spacer"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MATERIAL" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Female-Female"/>
<attribute name="THREADED" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP3" library="PCB-Fasteners_Hardware" package="STANDOFF_HEX_FEMALE_550X2000_M3X0.5_MTGP850H320" value="STANDOFF_F/F_M3_20MM">
<attribute name="CATEGORY" value="Standoff/Spacer"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MATERIAL" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Female-Female"/>
<attribute name="THREADED" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP4" library="PCB-Fasteners_Hardware" package="STANDOFF_HEX_FEMALE_550X2000_M3X0.5_MTGP850H320" value="STANDOFF_F/F_M3_20MM">
<attribute name="CATEGORY" value="Standoff/Spacer"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MATERIAL" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Female-Female"/>
<attribute name="THREADED" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0204V" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.13"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.14"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="MODUL1" pad="J2.4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="MODUL1" pad="J2.2"/>
<contactref element="MODUL1" pad="J1.4"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="MODUL1" pad="J2.8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MODUL1" pad="J1.14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
