<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="16.51" x2="35.23" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="16.51" x2="35.23" y2="76.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="76.19" x2="0" y2="76.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.19" x2="0" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="71.882" drill="3.2"/>
<hole x="5.08" y="20.32" drill="3.2"/>
<hole x="24.13" y="20.32" drill="3.2"/>
<hole x="24.13" y="71.882" drill="3.2"/>
<text>Adam
Fabo
4.D</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV5" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV5" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
