<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="7.62" x2="84.76" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.76" y1="7.62" x2="84.76" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.76" y1="82.54" x2="5.08" y2="82.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="82.54" x2="5.08" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<text>RC CAR REMOTE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Holtek_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 09:39:13</description>
<packages>
<package name="DIP254P762X342-18">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="EG1218">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY LIBRARY">
<packages>
<package name="DPDT_SWITCH">
</package>
<package name="CR2032V">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Holtek_By_element14_Batch_1" package="DIP254P762X342-18" value="HT12E">
<attribute name="PACKAGE" value="DIP-18"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24M2762"/>
<attribute name="MPN" value="HT12E"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="HOLTEK"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1211512"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/9" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TRANSMITTER" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="MY LIBRARY" package="DPDT_SWITCH" value="DPDT_SWITCH"/>
<element name="U$2" library="MY LIBRARY" package="DPDT_SWITCH" value="DPDT_SWITCH"/>
<element name="S1" library="adafruit" package="EG1218" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1" library="MY LIBRARY" package="CR2032V" value="CR2032V"/>
<element name="G2" library="MY LIBRARY" package="CR2032V" value="CR2032V"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="TRANSMITTER" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="TRANSMITTER" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O2">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="TRANSMITTER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="TRANSMITTER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S1" pad="S"/>
<contactref element="G2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="G2" pad="-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
