<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="5.08" x2="50.47" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="5.08" x2="50.47" y2="76.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="76.19" x2="-1.27" y2="76.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="76.19" x2="-1.27" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X13/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BLK-MD-SPK-B">
<packages>
<package name="BLK-MD-SPK-B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X13/90" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X13/90" value=""/>
<element name="U$1" library="BLK-MD-SPK-B" package="BLK-MD-SPK-B" value="BLK-MD-SPK-B"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X13/90" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X13/90" value=""/>
<element name="U$2" library="BLK-MD-SPK-B" package="BLK-MD-SPK-B" value="BLK-MD-SPK-B"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$2" pad="22"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$2" pad="23"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
